Приложение № 7

к аукционной документации

**Перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
| № пп | Наименование работ |
|
|
| **Раздел 1. Здание АПЗ (Шеронова, 56)** | |
| Фасад плитка | |
| 1 | Обеспыливание поверхности |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (защитная пропитка Ager) |
| 3 | Протирка поверхности |
| Фасад окраска | |
| 4 | Очистка поверхности щетками (зачистка от грибка) |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (антигрибковым составом) |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 7 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |
| 8 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 9 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |
| 11 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (цоколь кафе, восстановление окраски) |
| Откосы | |
| 12 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов (оконные, дверные) под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 13 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов (оконные, дверные) под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 14 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхностиоткосов (оконные, дверные): простых за 2 раза с земли и лесов |
| Фасадные элементы | |
| 15 | Смена отливов оконных, шириной: до 0,4 м |
| 16 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (отлив по карнизам) |
| 17 | Временный демонтаж и восстановление (старогодних) водосточных желобов |
| Разное | |
| 18 | Демонтаж решеток оконных |
| 19 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
| 20 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |
| 21 | Укладка лутрасила на газон |
| 22 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |
| Козырек | |
| 24 | Огрунтовка ранее окрашенных элементов козырька под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 25 | Шпатлевка ранее окрашенных элементов козырька под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 26 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности элементов козырька: простых за 2 раза с земли и лесов |
| 27 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 30мм) |
| 29 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя |
| 30 | Устройство желобов и труб водосточных: подвесных |
| Проемы | |
| 31 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |
| 32 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |
| **Раздел 2. Переход между зданиями АПЗ (Шеронова,56 и Шеронова,56а)** | |
| Фасад перехода | |
| 33 | Очистка поверхности щетками (зачистка от грибка) |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (антигрибковым составом) |
| 35 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |
| 36 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких |
| 37 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности |
| 38 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (низ балок) |
| Откосы | |
| 39 | Огрунтовка ранее окрашенных откосов (оконные, дверные) под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 40 | Шпатлевка ранее окрашенных откосов (оконные, дверные) под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 41 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхностиоткосов (оконные, дверные): простых за 2 раза с земли и лесов |
| Фасадные элементы | |
| 42 | Смена отливов оконных, шириной: до 0,4 м |
| 43 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд |
| Кронштейн для навески баннера (8шт) | |
| 44 | Монтаж м/конструкций |
| 45 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 |
| Разное | |
| 46 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
| 47 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |
| 48 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |
| 49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |
| **Раздел 3. Бывшая дымовая труба** | |
| Фасад плитка | |
| 50 | Обеспыливание поверхности |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (защитная пропитка Ager) |
| 52 | Протирка поверхности |
| Фасад | |
| 53 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |
| 54 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |
| 55 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 56 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов |
| 57 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов |
| Разное | |
| 58 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм |
| 59 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |
| 60 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |
| **Раздел 4. Кирпичная пристройка по дворовому фасаду** | |
| Фасад окраска | |
| 61 | Очистка поверхности щетками (зачистка силикатного кирпича) |
| 62 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |
| 63 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |
| Окно | |
| 64 | Разборка заполнений проемов: оконных без подоконных досок |
| 65 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |
| Двери | |
| 66 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |
| 67 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |
| 68 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |
| 69 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |
| Фасадные элементы | |
| 70 | Смена отливов оконных, шириной: до 0,4 м |
| Кровля | |
| 71 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (3 слоя) |
| 72 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 40мм) |
| 73 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |
| 74 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 40мм) |
| 75 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |
| 76 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |
| 77 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя |
| 78 | Устройство желобов и труб водосточных: подвесных |
| 79 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
| Разное | |
| 80 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |
| 81 | Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада |
| 82 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |
| 83 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |
| **Раздел 5. Кондиционирование** | |
| Демонтажные работы | |
| 84 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |
| 85 | Демонтаж внешнего блока сплит-системы |
| Монтажные работы | |
| 86 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (старогодних) |
| 87 | Установка внешнего блока сплит-системы (старогоднего) |
| 88 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (новых) |
| 89 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками (сверх учтенного расценкой ТЕР20-06-018-03) |
| Дренаж | |
| 90 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |
| 91 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |
| 92 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |