**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Конкурсной комиссии

АО «Дальгипротранс»

**Разъяснения положений аукционной документации открытого аукциона в электронной форме №7/ОАЭ-ДГТ/18.**

**Вопрос:**

1. Добрый день! 1. Просим Вас уточнить, что Вы подразумеваете под максимальной высотой выгрузки, указанной в техническом задании. Максимальная высота выгрузки - это расстояние от уровня стояния погрузчика до нижней части ковша в момент выгрузки грунта, согласно официальной информации завода-изготовителя у АНТ 1000, максимальная высота выгрузки составляет 2900 мм. Есть так же характеристика "высота выгрузки по шарниру ковша" согласно официальной информации завода-изготовителя у АНТ 1000, максимальная высота выгрузки по шарниру составляет 3640 мм. Просим Вас уточнить необходимый параметр и скорректировать техническое задание. 2. В техническом задании у Вас указана габаритная высота - не более 2072 мм. Но согласно официальной информации завода-изготовителя, АНТ 1000 имеет габаритную высоту 2078 мм. Просим Вас скорректировать техническое задание.

**Ответ:**

1. АО «Дальгипротранс», при формировании технического задания к аукционной документации на право заключения договора поставки фронтального погрузчика (далее товар), руководствовалось предложениями нескольких поставщиков работающих в отрасли производства и поставки такого товара. Характеристики поставляемого товара сформированы в соответствии с предложениями вышеуказанных поставщиков. Эксплуатационная характеристика фронтального погрузчика - максимальная высота выгрузки указана в таблице № 1 раздела 3 технического задания аукционной документации.

Внесение изменений в аукционную документацию в части уточнения технического задания не требуется.

Согласовано:

Подписи: